***Załącznik nr 2***

**Połączenie musi być zgodne z wytycznymi operatora systemu S46:**

Relacja:

Białystok, ul. Wyszyńskiego 1, serwerownia UMWP w Białymstoku – styk z siecią NASK S.A L3VPN S46

lub

Białystok, ul. Wyszyńskiego 1, serwerownia UMWP w Białymstoku – styk z siecią EXATEL S.A L3VPN S46

1. Operatorami usługi L3VPN Systemu S46 są:

  1) NASK S.A.;

  2) EXATEL S.A.

2. Rodzaj łącza: łącze dostępowe typu Ethernet;

3. Parametry łącza:

  1) Pasmo: 10Mb/s;

  2) MTU: min 2000B;

  3) Dostępność min. 99%

  4) Straty: max 0,1% dla ramek 1500B;

  5) Styki z obu stron typu user-port (nietagowane), dopuszcza się zakończenie usługi na

istniejącym styku z operatorem L3VPN, wtedy od tej strony łącze tagowane z VLAN

ustalonym przez operatorów;

  6) Styk 1GE, RJ45.